中山市生态环境局关于《中山民信绿色豆制品有限公司年产豆制品34705吨、米粉6692吨新建项目环境影响报告表》的批复
中（桂）环建表﹝2026﹞0005号
中山民信绿色豆制品有限公司：

报来的《中山民信绿色豆制品有限公司年产豆制品34705吨、米粉6692吨新建项目环境影响报告表》(以下称《报告表》)收悉。经研究，批复如下：

一、根据《中华人民共和国生态环境法典》等环保相关法律法规、《报告表》评价结论及技术评估意见，同意《报告表》所列建设项目的性质、规模、工艺、地点（中山市五桂山街道龙石村石村龙塘60号18栋，选址中心位于东经113°21ʹ47.639"，北纬22°26ʹ42.449"）和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设。

二、该项目用地面积2244平方米，建筑面积19296平方米，主要从事豆制品、米粉生产，年产豆制品34705吨、米粉6692吨，该项目生产原材料、生产设备及生产工艺按《报告表》中所列。
三、严格落实水污染防治措施。准许该项目营运期产生生活污水1350吨/年，生产废水119655.87吨/年，须落实相关污染防治措施。
项目生活污水（1350吨/年）经三级化粪池预处理，经市政污水管网排入中嘉污水处理厂处理，预处理标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)（第二时段）三级标准。

生产废水（119655.87吨/年）经自建污水处理站（CIP酸洗碱洗废水先进入中和池后，和其余废水一起经调节池+混凝沉淀池）预处理后，达到城镇污水纳管协议值，纳入中嘉污水处理厂处理。
四、严格落实大气污染防治措施。准许该项目营运期产生油炸废气（油烟、臭气浓度），油炸燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度），蒸汽发生器锅炉燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度），破碎工序废气（颗粒物），磨浆、浆渣分离、煮浆、精滤、冲浆/压制成型、浇注、点浆/涨浆/破花/焯白晾干、剥布、摊凉、翻箱、切坯、卤制、煮制、废豆渣等暂存废气（臭气浓度），污水处理站废气（硫化氢、氨、臭气浓度），须落实相关污染防治措施。
（1）油炸废气（油烟、臭气浓度）集气罩+密闭负压收集，经高效静电油烟净化器+活性炭吸附处理后有组织排放。有组织排放的油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）最高允许排放浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。

油炸燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度）管道收集后有组织排放。有组织排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准（烟气黑度不得超过林格曼1级）。

蒸汽发生器锅炉燃烧废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度）低氮燃烧后管道收集，经水喷淋后有组织排放。有组织排放的颗粒物、二氧化硫及氮氧化物执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表3大气污染物特别排放限值；林格曼黑度执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2大气污染物排放浓度限值。

（2）磨浆、浆渣分离、煮浆、精滤、冲浆/压制成型、浇注、点浆/涨浆/破花/焯白晾干、剥布、摊凉、翻箱、切坯、卤制、煮制、废豆渣等暂存废气（臭气浓度）无组织排放。污水处理站废气（硫化氢、氨、臭气浓度）密闭收集经活性炭吸附装置处理后无组织排放。投料废气（颗粒物）无组织排放。包装废气（非甲烷总烃、臭气浓度）无组织排放。

（3）无组织排放控制措施和标准

厂界无组织排放的颗粒物（含油烟）、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度限值；氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1新扩改建厂界二级标准限值。

项目厂区内非甲烷总烃执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内VOCs无组织排放限值。

五、严格落实噪声污染防治措施。项目主要噪声源为生产过程中设备的运行，项目需选取先进低噪声设备，做好设备减振和隔声等降噪措施，室外噪声源风机设置隔声罩，合理安排作业时间，在中午休息时段及夜间不安排生产作业，加强设备的维护与生产管理等措施，通过以上措施降低噪声对周围声环境的影响。项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
六、严格落实固体废物分类处理处置要求。该项目营运期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固废（一般原料包装袋、废豆渣、米渣、边角料（米粉）、废食用油、静电除油的废油脂和污泥）及危险废物（危险化学品废包装物（包括食用碱、食用酸的废包装物）、废活性炭）。

危险化学品废包装物（包括食用碱、食用酸的废包装物）、废活性炭等危险废物，你司对危险废物的管理须符合《中华人民共和国生态环境法典》中危险废物污染环境防治的特别规定及《国家危险废物名录》的管理要求，将危险废物分类并委托给具备相关危险废物经营许可证机构处置，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存或处理。该项目应统一设置危险废物临时贮存场所，危险废物的临时贮存场所须符合防渗、防雨、防洪、防晒、防风等要求，危险废物须以容器或防漏包装物盛装放置于临时贮存场所内，并及时转移处置。危险废物临时堆放场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定执行。

生活垃圾交由环卫部门统一运往垃圾处理场作无害化处理。

一般工业固废：一般废包装物、废模具及模具配件交由有一般固废处理能力的机构处理。

七、该项目必须在执行环境质量要求和实行总量控制的前提下排放污染物。该项目生产氮氧化物排放总量不得大于1.6477吨/年。
八、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

九、本批复作出后，新颁布实施或新修订实施的污染物排放标准适用于该项目的，则该项目应在适用范围内执行相关排放标准。

十、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

十一、该项目须落实环境影响报告表分析要求，落实各项污染防治的对策、措施，配套环保设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；该项目须在竣工后办理竣工环境保护验收，经验收合格后才准许投产。
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